

1. alpha

The parameter alpha is controls the response envelop.


alpha = 0.5, beta = 0.001:




alpha = 0.1, beta = 0.001:



alpha = 0.05, beta = 0.001:




alpha = 0.01, beta = 0.001:




2. beta

The parameter beta is controls the value of damping frequency


alpha = 0.01, beta = 0.005

表單的頂端


alpha = 0.01, beta = 0.001



alpha = 0.01, beta = 0.0005



alpha = 0.01, beta = 0.0001



alpha = 0.01, beta = 0

